**MOTORİN ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Alınacak akaryakıt ürünleri, Tüpraş Genel Müdürlüğünce ve Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen evsaf ve niteliklere uygun olacak ve Ülkemizde üretim ve dağıtım yapan rafinerilerin imal ve ürettikleri veya dışarıdan ithal olarak gelen, ancak Türk Standartları Enstitüsü tarafından uygunluk belgesi verilen mallar olacaktır.
2. Alımı yapılacak akaryakıt ürünleri TSE Standartlarına, TÜPRAŞ Spesifikasyonları, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik bakanlığının hava kirliliğini önleme ve diğer konularda öngördüğü özellikleri taşıyacaktır.
3. T.S.E.’nce her ürün için tespit edilmiş olduğu kriterleri ve Tüpraş’ın her ürün için ortaya koyduğu Spesifikasyonları ihtiva etmeyen ürünler kabul görmeyecektir.
4. Motorin TSE EN 590 standartına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun 1. Kalite ve TSE’ye uygun olacaktır.
5. MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ : Muayene ve kabul işlemleri 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11. maddesine göre yapılır. İdare gerekli gördüğü taktirde teslimatta teslim edilecek petrol ürünü için yüklenici tarafından rafineri veya dolum tesisine ait laboratuarlarda yapılan analiz raporlarını isteyebilir ; ayrıca rafineri veya dolum tesisine ait çıkış belgesi idareye verilecektir. Ayrıca İdare teslimi yapılacak ürün için su ve kirlilik testi yapmak üzere çökelme zamanına kadar tankeri bekletebilir. İçerisinde su ve diğer yabancı maddeler olduğu gözle tespit edilirse ürün teslim alınmaz ve tutanakla tespit edilerek iadesi yapılır. Alınacak motorinin bu şartnamede belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığının kontrolü için İdare gerekli görürse kendi tespit edeceği laboratuarda test ettirebilir. Test sonucu TSE standardına ve olması gereken spesifik değerlere haiz değilse idari şartnamenin 51.3’üncü maddesine göre işlem yapılır. TS-3082 ve TÜPRAŞ-400 Spesifikasyonlarını taşımayan yakıt ürününden dolayı hizmet araçlarında olabilecek arızaların giderilmesi için aracın yetkili servislerince yapılan tüm bakım ve onarıma ait (yedek parça ve işçilik dahil)masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

NOT:   
1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olarak elden tarafımıza gönderilmelidir.

2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.

3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye ait olup teslimat depo içine elden yapılmalıdır.   
4- Muayene sonrası teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.

5-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

6- Muayene komisyonu değerlendirdikten sonra mal alınacak ve ödeme iş ve işlemleri fatura kesim tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde yapılacaktır.